April 8, 2020

TMT Coordinated Chum Operation

Bonneville Dam Tailwater Operation for Chum Incubation 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. EFFECTIVE, THURSDAY, APRIL 9, AT 2200 HOURS, THROUGH, MONDAY, APRIL 20 AT 2359 HOURS, THE BONNEVILLE DAM MINIMUM TAILWATER ELEVATION IS 12.5

FEET DURING ALL HOURS.